R-038 Recoat 1,0 mm Elastomerico neutro

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **EUH210** | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. | | **EUH208** | Contiene:, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one | |  | Può provocare una reazione allergica. | | |  |  | | --- | --- | | **EUH210** | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. | | **EUH208** | Contiene:, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one | |  | Può provocare una reazione allergica. | |

Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida e alghicida.

 Principi attivi: diuron, zinco piritione, 2-ottil-isotiazol-3-one, Zinkoxid

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini