R-046 Recoat elastomerico 1,5 mm bianco

|  |  |
| --- | --- |
| **EUH210** | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. |
| **EUH208** | Contiene:, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one |
|  | Può provocare una reazione allergica. |

Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida e alghicida.

 Principi attivi: diuron, zinco piritione, 2-ottil-isotiazol-3-one, Zinkoxid

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini